4. Локальные сети

Обмен сообщениями в локальной сети стандартными средствами Windows

(33) Утилита WinPopup, имеющаяся в операционных системах Windows for Workgroup и Windows 95, отсутствует как в Windows NT Server, так и в Windows NT Workstation. Для отправки сообщений из Windows NT на рабочие станции Windows NT, Windows 95 и Windows for Workgroup необходимо использовать команду NET SEND, вызываемую из командной строки:

net send <имя компьютера> <текст сообщения>

Для приёма сообщений на станцию Windows NT никаких дополнительных программ не требуется, сообщения принимает сервис "Messager".

Статья 10174 сборника технических статей Microsoft
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Browse master в одноранговой локальной сети Windows 9x

(27) Если при открытии папки "Сетевое окружение" на Рабочем столе компьютера, входящего в одноранговую локальную сеть Windows 9x, возникает одна из следующих ситуаций:

– появляется сообщение об ошибке: "Сеть недоступна";

– в "Сетевом окружении" отображаются только данный компьютер и папка "Вся сеть", а в папке "Вся сеть" присутствует только рабочая группа, в которую входит данный компьютер,

то данная проблема может возникать при отсутствии в локальной сети компьютера, формирующего список просмотра ресурсов локальной сети (browse master).

Для решения этой проблемы необходимо в Панели управления открыть элемент "Сеть", перейти на вкладку "Конфигурация", выделить службу "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft" и нажать кнопку "Свойства". Перейдя на вкладку "Свойства", выделите элемент дополнительной настройки "Координатор сети" и выберите значение "Да" из раскрывающегося списка слева. После появления диалогового окна, предлагающего перезапустить Windows, нажмите кнопку "Да".

Замечание: "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft" должна быть обязательно установлена в системе для обеспечения возможности формирования списка доступных сетевых ресурсов в одноранговых сетях Windows 9x.

Если в локальной сети установлен сервер Windows NT Server, он автоматически становится главным координатором списка ресурсов локальной сети.

Статья 10942 сборника технических статей Microsoft
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Проблемы с сетью у компьютеров с Windows 98 при подключении к сети компьютера с Windows XP

(44) После подключения компьютера с Windows XP локальная сеть может "подвешиваться" — на рабочих станциях с Windows 98 может перестать работать сетевое окружение. Наиболее вероятная причина — операционная система Windows XP пытается управлять всей сетью. Для начала попробуйте поставить на эту машину протокол NetBEUI (если он не был установлен). Для этого найдите на компакт-диске с дистрибутивом Windows XP папку Valueadd\Msft\Net\Netbeui и скопируйте из неё два файла: nbf.sys в папку %SystemRoot%\System32\Drivers и netnbf.inf в папку %SystemRoot%\Inf. После этого откройте Свойства сети и установите пpотокол NetBEUI.

Если этот протокол не поможет — измените в системном реестре параметры, отвечающие за сетевые "амбиции" Windows XP. В разделе реестра

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters

строковому параметру "IsDomainMaster" присвойте значение "FALSE", а строковому параметру "MaintainServerList" — значение "No".

Евгений Соболев (info AT softodrom.ru)  www.softodrom.ru

Ускорение просмотра сетевых ресурсов локальной сети в Windows 2000/XP

(45) Просмотр сетевых ресурсов в сетевом окружении может происходить очень медленно, так как Windows 2000/XP предварительно проверяет назначенные задания и принтеры на компьютере, к которому происходит подключение.

Откройте раздел реестра

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace

Для запрета проверки назначенных заданий удалите подраздел

{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

Для запрета проверки принтеров и факсов удалите подраздел

{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
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Автоматический вход в домен при старте Windows 9x

(31) Если необходимо обеспечить автоматический вход в домен MS Windows NT или LAN Manager при старте операционной системы MS Windows 9x без участия пользователя, то можно воспользоваться любым из приведённых ниже способов:

1. С помощью кэширования пароля.

Данный способ позволяет избежать появления диалогового окна ввода имени пользователя, пароля и имени домена и установить автоматический вход в сеть при условии, что на рабочей станции используются единые пользовательские настройки и параметры Рабочего стола.

– Войдите в Панель управления, откройте значок "Сеть".

– На вкладке "Конфигурация" выберите способ входа в сеть "Обычный вход в Windows".

– В ответ на запрос Windows перезагрузить компьютер нажмите кнопку "Нет".

– Откройте значок Панели управления "Пароли".

– На вкладке "Смена паролей" нажмите кнопку "Сменить пароль Windows".

– В диалоговом окне "Изменение пароля Windows" введите действующий сетевой пароль в поле "Старый пароль", поля "Новый пароль" и "Подтверждение пароля" оставьте пустыми.

– Перейдите на вкладку "Конфигурация", проверьте, что установлен параметр "Все пользователи работают с едиными глобальными настройками и параметрами рабочего стола".

– Перезапустите Windows.

– При появлении диалогового окна "Ввод сетевого пароля" во время загрузки Windows введите пользовательский пароль для входа в сеть в поле "Пароль", установите флажок "Сохранить пароль в списке паролей" и нажмите кнопку "OK".

При следующих загрузках операционной системы диалоговое окно "Ввод сетевого пароля" появляться не будет, регистрация пользователя в сети будет происходить автоматически.

2. С помощью утилиты "Tweak UI".

Утилита "Tweak UI" входит в состав пакетов MS Windows 95 Power Toys и MS Windows 98 Power Toys и позволяет установить автоматический вход в домен MS Windows NT при старте операционной системы независимо от использования пользовательских настроек.

Пакет MS Windows 95 Power Toys можно загрузить с web-сервера Microsoft. Пакет MS Windows 98 Power Toys находится на установочном диске MS Windows 98 в папке "\Tools\Reskit\Powertoy". Для установки утилиты правой кнопкой мыши откройте контекстное меню файла tweakui.inf и выполните команду "Установить". В Панели управления появится элемент "Tweak UI". Откройте его и перейдите на вкладку "Network". В группе настроек "Logon" отметьте галочкой позицию "Logon automatically at system startup", введите в поля "User name" и "Password" имя пользователя и сетевой пароль соответственно. Перезагрузите Windows.

Примечание: Пароль сохраняется утилитой "Tweak UI" в системном реестре в незашифрованном виде.

Статья 10572 сборника технических статей Microsoft
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Подключение к Windows XP по сети без пароля

(43) Windows XP разрешает локальным пользователям не иметь пароля и без проблем пускает таких пользователей в систему. Но при попытке подключиться по сети, как правило, выдаётся "Unknown error 31", если пароль отсутствует. Если вы точно уверены, что хотите подключаться по сети без пароля, то

– запустите gpedit.msc (групповая политика);

– перейдите в раздел Конфигурация компьютера (Computer Configuration) – Конфигурация Windows (Windows Settings) – Параметры безопасности (Security Settings) – Локальные политики (Local Policies) – Параметры безопасности (Security Options);

– сделайте двойной щелчок мышью на параметре "Учётные записи: ограничить использование пустых паролей только для консольного входа" (Accounts: Limit local account use of blank passwords to console login only) и отключите эту опцию.

Дмитрий Турецкий (dmitri AT listsoft.ru)  http://www.listsoft.ru

Скрытие сетевого ресурса в списке просмотра

(1) Если Вы работаете в сети, то можете "зашарить" какие-либо ресурсы, поставив символ "$" в конце имени "шары". Такая "шара" не видна при просмотре, и подключиться к ней сможет только человек, который точно знает её имя.

Дмитрий Турецкий (dmitri AT listsoft.ru)  http://www.listsoft.ru

Быстрое подключение сетевых дисков в Windows 9x

(23) Если при подключении какого-либо сетевого диска был отмечен пункт "Автоматически подключать при входе в систему", ОС будет пытаться обнаружить этот сетевой диск при каждом очередном запуске. Если он не будет обнаружен, Вам будет предложено либо повторить попытку, либо отменить подключение. А если Вам нужно быстро подключить все сетевые диски, если они всё же доступны?

1. Подключите нужные сетевые диски.

2. Экспортируйте в файл раздел реестра HKEY_CURRENT_USER\Network\Persistent

3. Создайте ярлык для этого файла и пользуйтесь этим ярлыком для восстановления установок отображения сетевых дисков.

Андрей Харченко (winfaq AT online.sinor.ru)  http://winfaq.com.ru

IP-адрес

(23) Относительно недавно пришлось столкнуться с проблемой на адаптерах Either Express 100TX PnP от Intel, при установке которых в систему приходилось ожидать загрузки около 5 минут на PII-450. При всём притом, что HDD при этом не работал в принципе. При установке постоянного IP-адреса, вместо динамически выделяемого, время загрузки удалось сократить более чем в 5 раз. Делается так: открывается Панель управления, в ней заходим в свойства Сети, там открываем свойства TCP/IP (внимание, имеется в виду настройки ЛОКАЛЬНОЙ сети, пожалуйста, не гробьте свой Интернет прописанием не тех IP-адресов). А в свойствах протокола прямо на первой вкладке меняем "получение IP-адреса автоматически" на постоянный адрес из 4-х чисел. Пример 169.254.0.1 для первой машины, 169.254.0.2 для второй машины и т.д. Почему первые два числа такие? Потому что Microsoft считает неписаным стандартом (может и писаным, но сами знаете наше отношение к ими писанному), что в локальных сетях адреса IP начинаются с этих двух чисел.

Stanislav Vasiliev aka [Q-3D]-StaZ- (3dnews_stas AT mail.ru). Оптимизация Windows 98

(39) IP-адреса 169.254.X.X использовать нежелательно, кроме того, надо прописывать маску подсети. Например, можно задать адреса 192.168.0.1, 192.168.0.2, ... и маску подсети 255.255.255.0.

При построении (проектировании) внутренней IP-сети при выборе диапазонов статических адресов (либо диапазонов для выделения адресов DHCP-серверами) следует придерживаться рекомендаций RFC3330, в соответствии с которыми для использования во внутренних сетях зарезервированы следующие диапазоны адресов, установленные RFC1918:

10.0.0.0/8            (10.0.0.0–10.255.255.255);            1 сеть класса A

172.16.0.0/12     (172.16.0.0–172.31.255.255);        16 сетей класса B

192.168.0.0/16   (192.168.0.0–192.168.255.255);   256 сетей класса C

Согласно документу, данные диапазоны адресов не должны появляться в Интернете. В соответствии с RFC3330 любой маршрутизатор в Интернете, обнаружив IP-пакет с адресом из указанного диапазона (неважно, источник или приёмник), обязан его уничтожить.

Кроме того, есть ещё два зарезервированных диапазона адресов, однако они используются для специальных целей и не рекомендуются для прямого присвоения:

192.0.2.0/24       (192.0.2.0–192.0.2.255);                 1 сеть класса C

169.254.0.0/16   (169.254.0.0–169.254.255.255);   256 сетей класса C

Первый диапазон (сеть) описывается как тестовый. Он должен использоваться в документации и примерах кода, где часто ассоциирован с доменными именами example.com и example.net.

Второй диапазон описан как "link local" — он используется для протокола автоматического присвоения адреса (APIPA, Automatic Private IP Adressing), то есть для самостоятельного присвоения рабочей станцией самой себе IP-адреса, если тот не указан в настройке протокола и не может быть получен с сервера DHCP (из-за его отсутствия или неработоспособности), в т.ч. при соединении двух компьютеров напрямую. Заманчивость использования этого диапазона адресов (особенно на DHCP-серверах) перечёркивается тем, что на самом деле диапазон состоит из 256 сетей класса C, более того, согласно протоколу APIPA присвоение адреса происходит по возможности в сети, которая отсутствует в ЛВС.

Не рекомендуется пытаться обойти это ограничение расширением маски сети, поскольку далеко не каждый аппаратный или программный маршрутизатор (в том числе сервер) способен понять и обработать такое отступление от правил. В худшем случае оборудование может вообще прекратить работать, и его придётся перегружать.

При необходимости Вы можете делить любую сеть из указанных диапазонов на подсети маской подсети, однако при этом не используйте первую и особенно последнюю из получившихся сетей, только те, что в середине. Эффект может быть такой же, как описан в предыдущем абзаце, однако может быть и хуже — в сети в случайные моменты начнут появляться непонятные и невоспроизводимые проблемы любого рода, недиагностируемые обычными средствами, — ужас любого системного администратора.

Оригиналы документов Вы найдёте по адресам:

http://www.faqs.org/rfcs/rfc3330.html

http://www.faqs.org/rfcs/rfc1918.html

Akina (sokol_wa AT mtu-net.ru)

Задержка при выключении компьютера с Windows 95, входящего в локальную сеть

(1) Если у Вас установлена сеть на основе Windows 95, то, наверное, Вы тратите довольно много времени при выключении компьютера — система ждёт, когда остальные станции ответят, что поняли — Ваша машина выключается. Исправить это можно установкой Windows 98, либо зайти в параметры сети и, выбрав строку "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft", проставить в параметре "Оповещение LM" значение "Нет".

Вадим Якунчиков

Синхронизация системных часов на компьютерах локальной сети

(31) В некоторых случаях (например, для корректной работы отдельных приложений класса "клиент-сервер") целесообразно иметь единые установки системных часов на всех компьютерах локальной сети. Синхронизацию системных часов с удалённым компьютером можно выполнить с помощью утилиты net.exe, дав команду:

Net time \\Server /set /yes 

где Server — сетевое имя компьютера, с которого берётся значение времени. В качестве сервера времени желательно использовать главный контроллер домена (Primary Domain Controller, PDC).

Данную команду целесообразно поместить в группу "Автозагрузка". При этом в свойствах ярлыка должен быть установлен флажок "Закрывать окно по завершении сеанса работы".

Статья R10329 сборника технических статей Microsoft
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Улучшение сетевой производительности рабочей станции Windows NT отключением необязательных сервисов

(23) Вы можете улучшить сетевую производительность, проверив список сервисов своей рабочей станции Windows NT и удалив необязательные сервисы, расходующие важные системные ресурсы. Деинсталлируйте сервисы в апплете Services в Control Panel. Выберите сервис, который вы хотите удалить, затем укажите на Startup и выберите опцию Disable в диалоговом окне Startup Type.

Потенциально необязательные сервисы Windows NT Workstation:

Computer Browser — Позволяет системе использоваться в качестве основного браузера и участвовать в выборах браузеров. Отключайте, если вы не хотите, чтобы машина рассматривалась в качестве потенциального основного браузера в сетевом сегменте.

Server — Реализует серверный компонент SMB (или иначе CIFS) в системе NT. Отключайте, если вы не хотите совместно использовать ресурсы печати и файлы на машине и нет необходимости поддерживать удалённый доступ к Registry.

Alerter — Посылает административные предупреждения получателям, указанным в диалоговом окне Alerts апплета Server на Control Panel. Если вам не нужна эта машина для пересылки административных уведомлений, то этот сервис можно отключить.

Messenger — Посылает и получает сообщения, которые появляются на консоли получателя. Если вам не нужна эта машина для рассылки или получения сообщений, появляющихся на консоли, то отключите этот сервис.

Remote Access Autodial Manager — Уведомляет систему об использовании DUN удаленных сетях. Если вы не заинтересованы в установке коммутируемых соединений и хотите, чтобы пользователи вручную инициировали соединения DUN, то отключите этот сервис.

Син Дейли. Настройка рабочей станции NT // Windows 2000 Magazine. 1999. № 1.

Использование процессора на сетевой карте

(42) На многих современных сетевых картах имеется процессор, призванный разгрузить центральный процессор системы при работе с сетью. Но по умолчанию он не задействован. Чтобы включить его в Windows 2000/XP, надо в разделе реестра

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

создать dword-параметр "DisableTaskOffload" и присвоить ему значение 0.
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Увеличение числа буферов редиректора

(42) Можно несколько увеличить производительность сети под Windows NT/2000, если увеличить число буферов редиректора. При этом каждый дополнительный выполняемый поток вашей конфигурации будет брать дополнительно 1 Кб в неперемещаемом пуле памяти. Количество буферов определяется в разделе реестра

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters

значением dword-параметра "MaxCmds" в диапазоне от 0 до 255 (по умолчанию 15).

Параметру "MaxThreads" в этом же разделе надо присвоить то же значение.

Также можно увеличить значение dword-параметра "MaxCollectionCount", которое определяет буфер для символьного режима в диапазоне от 0 до 65535 (по умолчанию 16).
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Управление общедоступными (shared) каталогами на удалённой машине в Windows NT 4.0

(21) Есть несколько очень простых способов делать это (пример — создание shared folder):

1. Запустите Server Manager. Щёлкните мышью на имени нужного компьютера. Computer –> Shared Directories –> New Share...

2. Можно использовать утилиту RMTSHARE из Resource Kit. 

3. Ещё один способ — через File Manager (Winfile.exe — наследство предыдущих версий Windows NT). Сначала подключаемся к тому дисководу на удалённой машине, где лежит нужная папка (например, net use x: \\<remote computer name>\C$). Затем запускаем File Manager –> Х: –> Disk –> Share As. 

Александр Зорич (zalex AT orc.ru)  http://www.orc.ru/~zalex

Выполнение в Windows NT операций на всех имеющихся в сети машинах

(17) Сначала получаем файл List.txt со списком всех имеющихся на данный момент в сети машин с помощью команды:

net view > list.txt

Затем, чтобы выполнить, например, копирование файла quaropts.dat на каждую машину в сети, дайте команду:

FOR /F " tokens=1 " %i in (list.txt) do copy quaropts.dat "%i\C$\program files\navnt"

Если команду надо давать из bat-файла, то требуется вместо % вводить %%.

Андрей Харченко (winfaq AT online.sinor.ru)  http://winfaq.com.ru

Удалённое выключение нескольких компьютеров одновременно

(45) Если у Вас в конторе множество машин и Вам надоело каждый раз после рабочего дня ходить и выключать их, используйте утилиту shutdown.exe из Windows NT Resource Kit и bat-файл примерно такого содержания:

========

shutdown \\pdc /t:2 /y /c

shutdown \\bdc /t:2 /y /c

shutdown /l /t:5 /y /c

========

Здесь компьютеры с именами PDC и BDC выключаются через 2 секунды, а локальный — через 5. Задайте строки с именами Ваших компьютеров. Создайте на Рабочем столе ярлык для этого командного файла и выключайте все компьютеры нажатием на этот ярлык.

Андрей Харченко (winfaq AT online.sinor.ru)  http://winfaq.com.ru

(45) Для утилиты SHUTDOWN, входящей в состав Windows XP, синтаксис несколько иной:

shutdown -m \\ИмяКомпьютера -t 2 -s -f

shutdown -t 5 -s -f

Александр Рыжов (sovety AT sovety.net)  www.sovety.net

Автоматизация действий над каждым поступившим на FTP-сервер файлом

(17) Владельцам хостов с FTP обычно нужно выполнять определённые действия для каждого поступившего файла. Ниже дан пример командного файла для такого вида действий в Windows NT:

========

:filecheck

if exist e:\upload\file.txt goto actionfile

sleep 100

goto filecheck

:actionfile

...

========

Данный командный файл каждые 100 секунд проверяет наличие файла file.txt

Программа sleep.exe содержится в ресурс ките, то есть сам ресурс кит тоже должен быть установлен.

Андрей Харченко (winfaq AT online.sinor.ru)  http://winfaq.com.ru

Простой способ настройки Windows 2000/XP для работы ноутбука в другой сети

(45) Если ноутбук используется в различных сетях (например, дома и на работе), вам, вероятно, приходится всякий раз перенастраивать сетевые установки. Утилита Netsh позволяет сохранить настройки в файл, который впоследствии может быть использован для восстановления изменённых настроек.

Чтобы сохранить текущие настройки, наберите команду:

netsh -c interface dump > networksetting.txt

Чтобы восстановить настройки, выполните команду:

netsh -f networksetting.txt

Используя Netsh, можно с лёгкостью переключаться между различными сетевыми настройками для нормальной работы в меняющихся условиях.

Джон Севилл. Настройки ноутбука утилитой Netsh для работы в другой сети

Недоступный блок "Запомнить пароль" в Удаленном доступе к сети в Windows 9x

(11) Если у Вас проблемы с DUN при запоминании Вашего пароля, т.е. Вы видите, что опция "Запомнить пароль" отключена, то имеется несколько вариантов, которые надо проверить для решения этой проблемы.

1. Удостоверьтесь, что на Вашей системе установлен "Клиент для сети Microsoft" (Панель управления – Сеть – Добавить... – Клиент – Добавить... – Microsoft – Клиент для сети Microsoft).

2. Вспомните, происходил ли запуск Windows так, чтобы при отображении диалогового окна входа в систему и запросе пароля Вы нажимали клавишу <Esc>.

3. У Вас может быть повреждён файл пароля. Произведите поиск файлов *.pwl в каталоге Windows и переименуйте все найденные файлы. Примечание: это действие заставит Вас создать файлы паролей заново.

4. Проверьте системный реестр:

– запустите Редактор системного реестра (REGEDIT.EXE);

– найдите раздел

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net

– если Вы увидите, что значение параметра "Autologon" равно "00 00 00 00", то дважды щёлкните на этом параметре и измените значение на "01 00 00 00";

– выйдете из RegEdit и перезагрузите компьютер.

Simon Clausen (info AT regedit.com)  http://www.regedit.com

Перевод: Андрей Зенченко (vaz AT solaris.ru)  http://crimsoft.newmail.ru

Удалённое редактирование реестра на Windows 9x клиентах

(16) Хотя в Windows NT Workstation есть возможность удалённого редактирования реестра, в Windows 95 и Windows 98 такая возможность изначально отсутствует. Процесс её установки идентичен для обеих операционных систем. Отличие только в различных версиях драйверов. Для добавления этой возможности необходимо установить сетевой сервис REGSERV, который Вы можете найти на дистрибутивных CD в каталогах:

для Windows 95 — \tools\reskit\netadmin\remotreg;

для Windows 98 — \admin\nettools\remotreg.

Для установки:

1. Откройте Панель управления (Control Panel).

2. Запустите апплет "Сеть" (Network).

3. Нажмите кнопку "Добавить" (Add) в разделе "Конфигурация" (Configuration).

4. Выберите "Сервис" (Service) из списка и нажмите кнопку "Добавить" (Add).

5. Нажмите кнопку "Диск" (Have Disk) и введите указанный выше путь.

6. Выберите "Microsoft Remote Registry".

7. Установите "Remote Registry service" и перезагрузите компьютер.

Андрей Харченко (winfaq AT online.sinor.ru)  http://winfaq.com.ru

Решение проблемы с вызовом машины в локальной сети из NetMeeting в Windows 95

(16) При вызове машины по сетевому имени в локальной сети с помощью программы NetMeeting в Windows 95 вы можете получать в ответ что-то вроде того, что "удаленная сторона не поддерживает вызовы NetMeeting", хотя программа запущена на обеих машинах и нужные галочки везде стоят (в Windows 98 этой проблемы нет). Тогда для вызова нужно писать адрес удалённого компьютера:

– для протокола IPX он имеет, например, вид: 00000000:00025F37B357 — это так называемый Ethernet-адрес, он находится во Flash-памяти карточки, и посмотреть его можно обычно с помощью программы, которая поставляется вместе с карточкой;

– для протокола TCP/IP адрес имеет, например, вид: 192.168.1.2 при условии, что маска сети 255.255.255.0, то есть три байта отведены под адрес сети и один под адрес компьютера в этой сети (таким образом, 192.168.1.2 — это компьютер с номером 2 в сети 192.168.1). Чтобы не вводить каждый раз и запоминать такие длинные адреса, можно (нужно) сделать ярлыки вызова для каждого пользователя (эта возможность есть в NetMeeting) и назвать их Вася, Коля, Лена и т.д. И теперь, чтобы вызвать кого-либо, достаточно щелчка мышки.

Андрей Харченко (winfaq AT online.sinor.ru)  http://winfaq.com.ru

Включение роутинга в Windows 2000

(35) Если на сервере имеются две сетевые карты, каждая из которых смотрит в свой сегмент локальной сети, и требуется, чтобы компьютеры из разных сегментов видели друг друга в Сетевом окружении, то надо на сервере включить роутинг и установить и настроить WINS.

В Windows 2000 роутинг включается присвоением dword-параметру "IPEnableRouter" значения 1 в разделе реестра

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Вместо установки и настройки WINS можно попробовать просто прописать адреса и имена всех машин в сети в файлике hosts в %SystemRoot%.

Алексей Шашков (lehmen AT 3dnews.ru). Win2000 FAQ

<<  главная    ¦    рубрики    ¦    форумы  >>

если Вы находите подборку советов полезной и интересной, разместите у себя на сайте один из наших баннеров:

<!-- Begin Sovety.net code --><a href='http://www.sovety.net' target='_blank' title='Полезные советы по работе с компьютером' onfocus='blur();'><img src='http://sovety.net/im/sovety_88x31_1.gif' border=0 width=88 height=31 alt='Полезные советы по работе с компьютером'></a><!-- End Sovety.net code -->  

<!-- Begin Sovety.net code --><a href='http://www.sovety.net' target='_blank' title='Полезные советы по работе с компьютером' onfocus='blur();'><img src='http://sovety.net/im/sovety_88x31_2.gif' border=0 width=88 height=31 alt='Полезные советы по работе с компьютером'></a><!-- End Sovety.net code -->  

